**Informácie k výstavbe optickej siete Slovak Telekom, a.s.**

1. **Výstavba**
* prípojka do **rodinného domu** sa realizuje výkopom po súkromnom pozemku vlastníka nehnuteľnosti a privedení trubičky pr. 7 mm až do domu v mieste určenom vlastníkom. Následne po objednaní služby sa zafukuje optické vlákno ukončené optometalickým wifi routerom
* prípojka do **bytového domu** sa realizuje výkopom do každého vchodu a privedením mikrotrubičiek pr. 7 mm. V interiéri sú trubičky vedené vertikálne až na najvyššie podlažie buď v stupačke, alebo v lište po schodišti. Trubičky sú na každom 2-3 poschodí ukončené v chodbovom rozvádzači (rozmer cca 15x20 cm) do ktorých sa zafukujú optické zväzky vlákien. Do jednotlivých bytov sa po objednaní služby privádza vlákno v trubičke 5 mm a ukončuje sa optometalickým wifi routerom
* ***realizácia prípojok a všetky ostatné náklady spojené s budovaním optickej telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie sú plne hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. bez finančnej účasti tretích strán***
1. **Súhlasy**
* súhlas so samotnou výstavbou prípojky vlastníka nehnuteľnosti nezaväzuje k žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.
* **súhlas nezaväzuje k žiadnemu budúcemu objednaniu alebo odberu služieb (telefón, televízia, internet)**
* optická prípojka naopak zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti
* prostredníctvom nezáväzného súhlasu bude daná nehnuteľnosť pripravená (v prípade záujmu o službu) na rýchle zriadenie a inštaláciu zariadenia a služby

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

NowaCAD s.r.o.

Ing. Kamil Krausz

mail: krausz.kamil@gmail.com

mobil: 0917 337122